| Projektsteckbrief |
| --- |
| WK-IDDEBB6\_2 | WK-NameOder-2 | GewässernameOder | ID PlanungsbereichPB 22 |
| UntersuchungsraumUR 4 - Revitalisierungsabschnitt von Hohensaaten bis Abschlag Westoder (Wehr Widuchowa) | Abschnitts-ID02.33\_Oder-2 |
| ProjekttitelErhalt der Verbindungsstrecke Schwedter Querfahrt |
| Allgemeine Angaben |
|  | Stationierung (Fluss-km von – bis)696,50 bis 697,70 |
| Abschnittslänge1.157 m |
| Lagebeschreibung Abzweig Schwedter Querfahrt (BRD) |
| LandkreisUckermark |
| GemeindenSchwedt/Oder |
| Kurzbeschreibung MaßnahmenflächeVorland mit Offenlandflächen im Nationalpark Unteres Odertal |
| Flächeninanspruchnahme (dt. Territorium)16,98 ha |
| Projektziele |
| Beschreibung:Der hydromorphologische Zustand des Planungsbereiches ist gemäß der Anwendung des angepassten Strahlwirkungs-Trittsteinkonzeptes zu erhalten. Folgende Maßnahmenziele sind vordergründig vorgesehen:* Erhalt vorhandener Habitatstrukturen
* Erhalt vorhandener Ufervegetation
 |
| Planerische Randbedingungen |
| Restriktionen* Deichlinie, Wasserstraßennutzung, Siedlungsflächen (PL)
 |
| Randbedingungen (bei weiterführender Planung zu berücksichtigen)* Planungsbereich 22 steht in Verbindung zum Planungsbereich 21 oberstrom und Planungsbereich 23 unterstrom (Randbedingungen der ober- bzw. unterliegenden Planungsabschnitte sind zu berücksichtigen)
 |
| Entwicklungsziele |
| Abschnitts-ID | Entwicklungsziel gemäß STK (dt. Territorium) | Anmerkung zu Entwicklungsziel |
| 02.33 | Durchgangsstrahlweg erhalten | Zielzustand erreicht (keine Verschlechterung erlaubt) |
| Maßnahmenplanung |
| Maßnahmenziel[ ]  Verbesserung Durchgängig- keit (linear und lateral) | [ ]  Verbesserung  Habitatstruktur | [ ]  Verbesserung  Wasserhaushalt | [ ]  sonstige  Verbesserung |
| Einzelmaßnahmen | Abschnitts-ID | Maßnahmenbeschreibung | LAWA-MN-Typ | Potenzieller MN-Träger |
| U2.2 | 02.33 | Naturnahe Uferstrukturen erhalten  | 73 | WSV |
| U2.3 | 02.33 | strömungsberuhigte Flachwasserzonen erhalten/entwickeln | 71, 73 | WSV |
| S1.1 | 02.33 | Gewässerunterhaltung anpassen/optimieren | 79 | WSV |
| S2.1 | 02.33 | Reduzierung schifffahrtsinduzierter Belastungen (erhöhter Schiffsverkehr aufgrund Verbindung zur Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße) | - | WSV |
| Allgemeine Hinweise zur Maßnahmenplanung* Es handelt sich im ausgewählten Abschnitt um Maßnahmen, die den Erhalt des gegenwärtigen Zustands fördern und keine Verschlechterung herbeiführen.
* Maßnahmenplanung steht in Konflikt mit regionaler Maßnahmenplanung HWRM (Maßnahme O3\_00001\_00003, vgl. Abschnittsblatt)
 |
| Zeithorizont Maßnahmenumsetzung |
| Zeitlicher Horizont | Auflistung Einzelmaßnahmen |
| kurzfristig bzw. dauerhaft | U2.2, U2.3, S1.1, S2.1 |
| mittelfristig | - |
| langfristig | - |
| Priorisierung |
| PRIO-Gesamtwert | Bemerkung |
| Planungs-/Genehmigungsbedarf |
| Voraussichtliches Planungs-/Genehmigungsverfahren | [x]  Unterhaltungs- maßnahme | [ ]  Genehmigung/ Planfeststellung | [ ]  Verfahrensart noch  abzustimmen |
| Verträglichkeiten (Details siehe Abschnittsblätter, Einschätzungen zu Synergien & Konflikten) | Verträglichkeit mit Hochwasserschutz[x]  ja [ ]  nein | Verträglichkeit mit Natura 2000[x]  ja [ ]  nein | Verträglichkeit mit sonstigem Naturschutz[x]  ja [ ]  nein |
| Synergien (Details siehe Abschnittsblätter) | [ ]  Verbesserung  Hochwasserschutz | [x]  Umsetzung FFH- Managementplanung | [x]  Verträglichkeit mit  Gewässerunterhaltung |
| Anforderungen an die Gewässerunterhaltung* Sind an bestehenden Regulierungsbauwerken in der Oder (Buhnen) Unterhaltungsarbeiten notwendig, ist eine naturnahe Umgestaltung (z.B. Umbau in Kerbbuhnen, Einbringen von Totholz in Buhnenfelder, Anlegen von Parallelwerken) zu prüfen.
 |
| Regelungsbedarf |
| Flächenverfügbarkeit[ ]  Flächen vollständig im  Eigentum öffentlicher Hand | [x]  Flächen teilweise im Eigentum öffentlicher Hand | [ ]  Grunderwerb  erforderlich | [x]  MN-Umsetzung ohne  Grunderwerb möglich |
| Erläuterung zur Flächenverfügbarkeit* Vertragliche Regelung/Einvernehmen mit Eigentümer prüfen.
 |

Stand: 14.05.2024